**Zwarte sproeier M1/2"**

Met kalkwerend sproeistuk

Referentie: **433009**

Beschrijving voor bestektekst

Zwarte sproeier met regelbare straal en manueel kalkwerend systeem.

Schokwerend.

Twee straalstanden: regenstraal en geconcentreerde straal 10 l/min bij 3 bar.

Greep bezet met antislip en verstevigd Polypropyleen (betere grip).

Massief messing verchroomd.

De sproeier kan geblokkeerd worden in open stand met een eenvoudige click.

30 jaar garantie.