**PLEIN AIR buitendouche**

Zelfsluitend, 1 douche

Geanodiseerd aluminium, klaar voor plaatsing

Referentie: **717510**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende buitendouche:

Kant-en-klare buitendouche in geanodiseerd aluminium.

Uitgerust met één douche.

Onderaansluiting met rechte stopkraan F3/4".

Zelfsluitende TEMOSOFT 2 kraan voor toevoer van gemengd water.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~15 seconden.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop

met automatische debietregeling, met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar.

Filter.

Met inspectieluik voor toegang tot afsluitkraan.

Eenvoudig te demonteren en af te schermen voor de winterperiode.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.