**Eéngatsmengkraan op blad - 60 l/min**

Draaibare uitloop H.255 L.200

Voor grote spoelbakken

Referentie: **5650T2**

Beschrijving voor bestektekst

Eéngatsmengkraan op blad, voor grootkeuken.

Draaibare getrokken uitloop H.255 mm L.200 mm met hygiënische straalbreker.

Keramisch binnenwerk Ø 45.

Debiet 60 l/min bij 3 bar.

Uitloop met gladde binnenkant.

Bediening d.m.v. staafgreep

Lichaam en uitloop in messing verchroomd.

Voeding d.m.v. gesoldeerde koperen buizen.

Verstevigde bevestiging.

30 jaar garantie.