**Witte voorspoelkolom zonder kraan, met korte zuil**

Met tapkraan en draaibare telescopische uitloop

Witte flexibel en sproeier met kalkwerend systeem

Referentie: **435422**

 Beschrijving voor bestektekst

Witte voorspoelkolom zonder kraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Tapkraan met draaibare telescopische uitloop L.200 mm – 290 mm en binnenwerk met greep.

Witte sproeier met regelbare straal met debiet 10 l/min aan de uitloop (ref. 433003).

Sproeier met kalkwerend systeem en schokbestendige sproeikop.

Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Korte zuil 3/4" in messing voor muurkraan.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

30 jaar garantie.

Dit model, zonder kraan, is samengesteld uit onderdelen voor de renovatie van voorspoelkranen.