**Waterdichte inbouwdoos voor SECURITHERM douche**

Waterdicht, set 1/2

Inbouw

Referentie: **792BOX**

Beschrijving voor bestektekst

Waterdichte inbouwdoos, set 1/2:

Voor thermostatische douchemengkraan.

Dikte beplating aanpasbaar van 16 tot 30 mm.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de bedieningsplaat referentie 792218 of de doucheset 792219.