**HYGIÉNA afvoerplug**

Afvoerplug in mat zwart met holle rooster

M1"1/4, korte versie

Referentie: **6110BK**

 Beschrijving voor bestektekst

Hygiënische afvoer voor wastafel M1"1/4 met holle rooster (geen achterblijvend water).

Vrije leegloop, zonder centrale schroef (verhindert vuilresten en beperkt bacteriegroei).

Rooster in messing verchroomd, uitvoering in Teflon®, lichaam in ABS verchroomd.

Aan te spannen tussen 1 mm minimum en 2 mm maximum.

Conform NF EN 274-1.