**Keramisch binnenwerk Ø35 met drukcompensatie**

Binnenwerk met basis

Referentie: **N262**

 Beschrijving voor bestektekst

Keramisch binnenwerk Ø35 met drukcompensatie en basis.

Voor volgende modellen wastafelmengkranen op blad:

- 2620EP/2621EP

- 2720xEP/2721xEP (modellen verkocht vanaf 12/2022)

- 2820xEP (modellen verkocht vanaf 05/2023)

Voor volgende modellen spoeltafelmengkranen op blad:

- 2564TxEP en 2565TxEP (modellen verkocht vanaf 10/2020)

- 2870TxEP en 2871TxEP (modellen verkocht vanaf 10/2020)

- 2542EP, 2599EP

Voor volgende modellen douchemengkranen:

- 2541EP en 2551EP