**Elektronische sturing**

Voor TEMPOMATIC 4 - na februari 2016

Op netspanning

Referentie: **490450**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische sturing.

Voor TEMPOMATIC 4.

Werking met stroomtoevoer op netspanning.

Voor TEMPOMATIC 4 ouder dan februari 2016.

Afmetingen: 61 x 45 mm, Ø 51.