**Elektroventiel**

Voor TEMPOMATIC 1 en 2 en BINOPTIC 1 wastafel

MM3/8" - 6V - Met filter

Referentie: **495606**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektroventiel met filter.

Voor TEMPOMATIC 1 en 2 en BINOPTIC 1 (oud design).

Aansluiting MM3/8".

Werking met stroomtoevoer 6 V.

Afmetingen: 78,2 x 63,5 mm.