**Elektroventiel**

Voor TEMPOMATIC 4 urinoir en BINOPTIC voor inbouw

MM1/2" - 6 V

Referentie: **430646**

Beschrijving voor bestektekst

Elektroventiel.

Voor TEMPOMATIC 4 urinoir en BINOPTIC voor inbouw.

Aansluiting MM1/2".

Werking met stroomtoevoer 6 V.

Afmetingen: 67 mm.