**Elektrische aansluiting**

Aansluiting stopcontact voor TEMPOMATIC 4 wastafel

Europees - 6 V

Referentie: **490241**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektrische aansluiting.

Europese stekker voor TEMPOMATIC 4.

Werking met stroomtoevoer op netspanning 6V .

Voor TEMPOMATIC 4 geleverd na 2016.

Afmeting kabel: 500 mm.