**Terugslagklep**

Terugslagklep Ø 15

Referentie: **900015**

 Beschrijving voor bestektekst

Terugslagklep voor wastafel en douche mengkranen.

Terugslagklep Ø 10 verhindert het terugkeren van vervuild water naar het net.

Verhindert de vermenging van koud en warmwater.