**Aanspanset**

Voor sequentiële thermostatische wastafelmengkraan

Set draadstangen L.75 mm

Referentie: **96SEF**

 Beschrijving voor bestektekst

Aanspanset voor sequentiële thermostatische wastafelmengkraan.

Aanspanset voor assortimenten H9600 en H9605.

Set met 2 draadstangen L.75 mm.