**Zelfsluitend binnenwerk**

Mechanisme voor TEMPOSTOP urinoir

Zelfsluiting na ~3 sec

Referentie: **743003**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOSTOP urinoirkranen.

Oude versie.

Voor kraan 1/2".

Met drukknop.

Zelfsluiting na ~3 s.

Regelbaar debiet.