**Zelfsluitend binnenwerk**

Mechanisme voor TEMPOCHASSE toilet

Zelfsluiting na ~7 s

Referentie: **743605**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOCHASSE toiletkranen.

Voor toiletkranen 1"1/4 voor inbouw of voor installatie in een technische ruimte.

Zelfsluiting na ~7 s.