**Zelfsluitend binnenwerk**

Mechanisme voor TEMPOFLUX toilet

Zelfsluiting na ~7 s

Referentie: **743763**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOFLUX toiletkranen.

Voor toiletkraan voor inbouw of met installatie in technische ruimte 3/4".

Zelfsluiting na ~7 s.