**Zelfsluitend binnenwerk**

Mechanisme voor TEMPOSOFT 2 urinoir

Zelfsluiting na ~3 s

Referentie: **743744**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOSOFT 2 urinoirkranen.

Voor kranen met soepele bediening.

Voor urinoirkraan 1/2".

Zelfsluiting na ~3 s.

Regelbaar debiet.