**Basic rechte greep in mat gepolijst rvs, 800 mm Ø 32**

RVS 304 mat gepolijst

Ø 32

Referentie: **350508S**

 Beschrijving voor bestektekst

Basic rechte steungreep voor personen met beperkte mobiliteit.

Buis Ø 32, asafstand 800 mm.

Rechte wandgreep in mat gepolijst RVS 304.

Bevestiging a.d.h.v. plaat met 3 bevestigingsgaten, verborgen.

30 jaar garantie.

CE markering.