**Zeepverdeler douchemodel**

Voor vloeibare zeep

Deksel in waterdicht geanodiseerd aluminium

Referentie: **510579**

Beschrijving voor bestektekst

Zeepverdeler douchemodel.

Speciaal ontworpen voor de douche: 100% waterdicht, elimineert het risico van vermenging water / zeep voor een behouden zeepkwaliteit.

Zeepverdeler, muurmodel met soepele bediening geschikt voor iedereen: kinderen, personen met beperkte mobiliteit, enz.

Ergonomische drukknop: groot contactoppervlak, ontworpen voor een gemakkelijk bediening met natte handen of elleboog.

Deksel in waterdicht geanodiseerd aluminium.

Reservoir in kunststof: elimineert het risico van beschadiging van het aluminium door de zeep.

Reservoir met brede opening: gemakkelijk te vullen d.m.v. grote bidons.

Besparende doseerpomp, anti-drup (waterbestendig).

Anti-blokkeerveiligheid: slechts 1 dosering zeep, zelfs wanneer men de knop gedurende lange tijd indrukt.

Venster voor niveau controle.

Vandaalbestendig model met verborgen dekselopening.

Verborgen bevestigingen.

Strakke vormgeving voor eenvoudige reiniging en betere hygiëne.

Design verbonden aan de DELABIE douchepaneel gamma.

Inhoud: 1 liter.

Afmetingen: 64 x 140 x 284 mm.

Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s.

Zeepverdeler douchemodel met 30 jaar garantie.