**Ingebouwde nozzle**

Voor SPORTING 2

Draaibaar, vandaalbestendig

Referentie: **714BE**

 Beschrijving voor bestektekst

Ingebouwde draaibare en vandaalbestendige nozzle voor SPORTING 2.

M 24 x 1,25.