**Zelfsluitend binnenwerk**

Voor TEMPOSTOP douche voor inbouw/TC

Zelfsluiting na ~30 s

Referentie: **743642**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOSTOP douche voor inbouw of installatie in technische ruimte.

Zelfsluiting na ~30 s.

Regelbaar debiet.