**Renovatieset voor binnenwerk wastafel**

Voor TEMPOMIX wastafel, muurmodel

Zelfsluiting na ~7 s

Referentie: **753796**

Beschrijving voor bestektekst

Renovatieset voor TEMPOMIX binnenwerk wastafel, muurmodel.

Zelfsluiting na ~7 s.