**Renovatieset voor binnenwerk wastafel/urinoir**

Voor TEMPOSTOP wastafel en urinoir

Zelfsluiting na ~7 s, tot 2022

Referentie: **753005**

Beschrijving voor bestektekst

Renovatieset voor binnenwerk voor TEMPOSTOP wastafel en urinoir.

Zelfsluiting na ~7 s.

Tot 2022.