**Zelfsluitend binnenwerk**

Voor TEMPOSTOP wastafel/urinoir

Zelfsluiting na ~7 s, antiblokkeerveiligheid AB

Referentie: **743105**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOSTOP wastafel/urinoir.

Zelfsluiting na ~7 s.