**Zelfsluitend binnenwerk**

Voor TEMPOMIX 3 douche

Zelfsluiting na ~30 s, regelbaar debiet

Referentie: **743799**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOMIX 3 douche.

Zelfsluiting na ~30 s.

Regelbaar debiet.