**Module met 2 functies voor installatie achter spiegel**

Handendroger, zeepverdeler

Te plaatsen achter een spiegel-kast, netspanning

Referentie: **510207I**

Beschrijving voor bestektekst

Module met 2 functies: elektronische zeepverdeler en elektrische handendroger.

• Snelle en eenvoudige plaatsing in een meubel of achter een spiegel.

• Bevestiging van de houder langs de achterkant en zijkanten.

• Houder in RVS 304 met dikte van 1,2 mm.

• Geleverd met pictogram stickers om de plaats van de verschillende functies: zeep, lucht op de spiegel/het meubel aan te geven.

• Vandaalbestendig model met slot en standaard DELABIE sleutel.

• 30 jaar garantie (3 jaar voor de handendroger)

• CE.