**Kalkwerende hygiënische straalbreker**

Voor assortiment 262x

M24/100

Referentie: **927024**

 Beschrijving voor bestektekst

Kalkwerende straalbreker.

Debiet ingesteld op 4 l/min bij 3 bar.

Straalbreker zonder rooster, beperkt de bacteriegroei: geen achterblijvend water of residuvorming.

M24/100.

Per stuk geleverd.

30 jaar garantie.