**Hygiënische afvoerplug zonder waterslot**

Afvoerplug met membraan zonder waterslot

Afvoerplug in chroom

Referentie: **621**

 Beschrijving voor bestektekst

Sifon zonder water M1"1/4.

Afvoerplug met membraan voorkomt geurhinder.

Zonder waterslot: koepel en plugbeker met membraan verwijderbaar via de bovenkant.

Reinig- en vervangbaar membraan.

Koepel, plugbeker en lichaam in verchroomd polypropyleen. Membraan in silicone.

Debiet conform de norm NF EN 274: 36 l/min.

Inkortbare afvoerplug.

Niet geschikt voor wastafels met overloop.

30 jaar garantie.