**Toilethouder groot model - 200 m**

Closetrolhouder

RVS 304 glanzend gepolijst

Referentie: **510911P**

 Beschrijving voor bestektekst

Toiletrolhouder.

Groot model voor rol van 200 m.

Closetrolhouder in glanzend gepolijst RVS 304.

Scharnierend deksel voor een gemakkelijk onderhoud en een betere hygiëne.

Met rugwand: beschermt tegen oneffenheden van de muur, vochtigheid en stof.

Met slot en standaard DELABIE sleutel.

Niveaucontrole.

Afmetingen: Ø 245, diepte 123 mm.

30 jaar garantie.